勾心刚度试验机符合GB/T 3903.34-2019《鞋类 勾心试验方案 纵向刚度》检验要求。

1. 后端夹钳：夹持长度为 32 mm±1 mm  
   2. 后夹具可调角度：30°  
   3. 专用量卡长度：60±0.02mm  
   4. 前夹板厚度：12mm  
   5. 控制器：PLC 控制，触摸屏液晶显示，内置全自动勾心刚度测试程序  
   6. 负载加载方式：伺服电机加载，加载速度可调  
   7. 负载偏差：≤±5%  
   8. 位移：位移传感器自动侦测变形  
   9. 变形读值：程序自去吧记录变形，根据程序设定自动读值，  
   10. 纵向刚度：程序自动计算

11、第三方试验室仪校报告一份