热收缩仪：热收缩率测量范围：0-60%

测量精度： ±0.01mm

热收缩率测量误差：≤0.1%；

上下夹持器间距：20mm±2mm

纤维架可测试根数：32根，64根；