|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **仪器设备名称** | UV-C辐射设备 | **规格型号** | / | **采购数量** | 1台（套） |
| **预估价格** | 6万元 | **预估配套**  **费用** | **/** | **合计** | 6万元 |
| 应符合GB/T 4706.1-2024中22.57条及附录T的、ISO4892-1：1999和ISO 4892-2:2013要求  部分参数如下：  UV-C波长：100nm~280nm  UV-C发射器：低压汞灯，带有石英外壳，在254nm波长处具有10W/m2的连续光谱照度。  黑板温度：63℃±3℃  湿度范围：40%RH-70%RH 偏差：±3% RH | | | | | |