|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **仪器设备名称** | EMF相关设备 | **规格型号** | 见下表 | **采购数量** | 2台（套） |
| **预估价格** | 15万元 | **预估配套**  **费用** | **/** | **合计** | 15万元 |
| 1、范德霍芬探头  产品名称：VDHH 9502  基本参数：  Van der Hoofden test head with protection network and individual calibration of the network acc IEC62493 or VDE 0848-493  频率范围 20kHz – 10 MHz  接头：BNC  含：非金属材质安装支撑架，高度0.8-1.5m可调  低损耗高性能射频测试线缆10m  品牌：德国schwarzbeck  2、场强探头  产品名称：SMP3+WPF6  基本参数：场强表100k~6GHz测量,宽带测量兼容场探头.  品牌：西班牙Wavecontrol | | | | | |