|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **仪器设备名称** | EMF相关设备 | **规格型号** | 见下表  | **采购数量** | 2台（套） |
| **预估价格** | 15万元 | **预估配套****费用** | **/** | **合计** | 15万元 |
| 1、范德霍芬探头产品名称：VDHH 9502基本参数：Van der Hoofden test head with protection network and individual calibration of the network acc IEC62493 or VDE 0848-493频率范围 20kHz – 10 MHz 接头：BNC含：非金属材质安装支撑架，高度0.8-1.5m可调低损耗高性能射频测试线缆10m品牌：德国schwarzbeck2、场强探头产品名称：SMP3+WPF6基本参数：场强表100k~6GHz测量,宽带测量兼容场探头.品牌：西班牙Wavecontrol |